**ИНСТРУКЦИЯ**

**о правилах пользования кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны**

**1.** Сотрудники образовательного учреждения пользуются кнопкой тревожной сигнализации в случае возникновения угрозы террористического акта, хищения материальных ценностей, нападения.

**2. Проверка сигнализации:**

2.1.Проверку работоспособности кнопки связи с дежурным пульта управления вневедомственной охраны необходимо производить **ежедневно.** По четным дням недели проверять работоспособность стационарных кнопок тревожной сигнализации. По нечетным дням недели проверять работоспособность носимых кнопок тревожной сигнализации (брелоков), находящихся у сотрудников охраны (дежурных администраторов, сторожей).

2.2. Проверку работоспособности кнопки тревожной сигнализации осуществляют работники охраны в период смены дежурства.

2.3.Для проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации необходимо, позвонив на пульт тел. \_\_\_\_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назвать пультовой номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, название организации и свою фамилию, сообщить о плановой проверке, с разрешения дежурного пульта нажать на кнопку тревожной сигнализации, о результате проверки узнать у дежурного пульта, после прохождения сигнала отжать кнопку ключом.

2.4. После проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации заступающий работник охраны обязан сделать соответствующую запись в Журнале проверок работоспособности средств тревожной сигнализации.

2.5. Время проверки кнопки работоспособности тревожной сигнализации определяется приказом руководителя образовательного учреждения.

**3. Категорически запрещается** осуществлять проверку кнопки тревожной сигнализации без уведомления пульта управления.

**4. В случае ложного нажатия** на кнопку тревожной сигнализации необходимо срочно позвонить на пульт управления, назвать пультовой номер, фамилию и сообщить о ложном нажатии.

**5. В случае неисправности кнопки тревожной сигнализации необходимо сообщить по тел:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**